**引脚定义**

**Version 1.0 Alpha** ---2013年11月11日 文档创建者:杨小杰

***0.ENC28J60***

INT-----------------PD2

RST-----------------PG6

CS-------------------PG8

SCK-----------------PB13

MISO---------------PB14

MOSI---------------PB15

***1.数字端口:***

IO1------------------PF1

IO2------------------PF2

IO3------------------PF3

IO4------------------PF4

IO5------------------PF5

IO6------------------PF6

IO7------------------PF7

IO8------------------PF8

***2.模拟端口:***

A1--------------------PA0

A2--------------------PA1

A3--------------------PA2

A4--------------------PA3

A5--------------------PA4

A6--------------------PA5

A7--------------------PA6

***3.脉冲宽度***

P1---------------------PA8

P2---------------------PA9

P3---------------------PA10

P4---------------------PA11

***4.温度湿度***

DQ--------------------PG11

***5.红外收发***

OUT--------------------PB9

SIG---------------------PC6